# SME (SAN Kit Minimal Engine)

Moteur CECP minimal basé sur SAN Kit.

## Usage

```
./xboard-engine [STRATEGY]
```

Où le paramètre optionnel STRATEGY a l'une des valeurs suivantes : `ran`, `sc0`, `eat`, `gtp`, `sc1`.

Mais en fait il n'y a que deux comportements réellement distincts : `ran` et `eat`.

La valeur par défaut est `eat`.

## Observations

Désormais, lorsque la fonction `SANStatus` renvoie `gs_over`, le programme abandonne la partie (au lieu de la déclarer terminée) en envoyant le message `resign` ; et ne proclame plus la fin de la partie lorsque `SansStatus` renvoie `gs_dmat`.

Mais il apparaît au cours des essais ultérieurs que cette solution est encore imparfaite, car il arrive que la valeur `gs_dmat` masque la valeur `gs_over`.
