# SME (SAN Kit Minimal Engine)

Moteur CECP minimal basé sur SAN Kit.

## Usage

```
./xboard-engine [STRATEGY]
```

Où le paramètre optionnel STRATEGY a l'une des valeurs suivantes : `ran`, `sc0`, `eat`, `gtp`, `sc1`.

Mais en fait il n'y a que deux comportements réellement distincts : `ran` et `eat`.

La valeur par défaut est `eat`.

## Observations

Ajoute une variable `capacity_resigned` pour corriger le défaut de la version B.
